# **Detaljerat schema för maximal kapacitetsupphandling av manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) under Q4-2023, från 17 oktober**

Det planerade schemat för innevarande kvartal Q4-2023 omfattar totalt **upp till** 200 MW under följande utvalda timmar för upp- respektive nedreglering.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **mFRR CM – Svenska handelsvolymer (MW) per timme – Q4-2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Måndag** | | **Tisdag** | | **Onsdag** | | **Torsdag** | | **Fredag** | | **Lördag** | | **Söndag** | | |
| **Från** | **Till** | **Timme** | **Upp** | **Ned** | **Upp** | **Ned** | **Upp** | **Ned** | **Upp** | **Ned** | **Upp** | **Ned** | **Upp** | **Ned** | **Upp** | **Ned** |
| **00:00** | **01:00** | **1** |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |
| **01:00** | **02:00** | **2** |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |
| **02:00** | **03:00** | **3** |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |
| **03:00** | **04:00** | **4** |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |
| **04:00** | **05:00** | **5** |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |
| **05:00** | **06:00** | **6** |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |
| **06:00** | **07:00** | **7** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |
| **07:00** | **08:00** | **8** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |
| **08:00** | **09:00** | **9** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |
| **09:00** | **10:00** | **10** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |
| **10:00** | **11:00** | **11** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |
| **11:00** | **12:00** | **12** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |
| **12:00** | **13:00** | **13** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |
| **13:00** | **14:00** | **14** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |
| **14:00** | **15:00** | **15** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |
| **15:00** | **16:00** | **16** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| **16:00** | **17:00** | **17** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| **17:00** | **18:00** | **18** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| **18:00** | **19:00** | **19** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
| **19:00** | **20:00** | **20** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
| **20:00** | **21:00** | **21** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |
| **21:00** | **22:00** | **22** | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 |
| **22:00** | **23:00** | **23** |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |
| **23:00** | **00:00** | **24** |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |
| Timmar/dag | | | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 2 | 19 | 2 | 19 |

För timmarna ovan, är den efterfrågade volymen fördelad per elområde enligt nedanstående tabell, vid en motsvarande total efterfrågan om 200 MW. Efterfrågan i ett elområde kan även tillgodoses av bud från andra elområden.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elområde / MW | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Total |
| mFRR CM Upp | 60 | 80 | 30 | 30 | 200 |
| mFRR CM Ned | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |